**采购项目编号：YNCG 院内询价 2024（023）**

**采购项目名称：区域影像中心入账价值评估服务采购、远程影像诊断系统运维及安全运维服务、信息科机房电缆采购（第三次）、肾病内科血液透析水处理系统维修、水处理机维修（除肾病内科）**

**询价文件**

**盐亭县人民医院 编制**

**中国·四川·绵阳**

**2024年8月**

因管理需要，拟对区域影像中心入账价值评估服务采购、远程影像诊断系统运维及安全运维服务、信息科机房电缆采购（第三次）、肾病内科血液透析水处理系统维修、水处理机维修（除肾病内科）等5个项目进行采购，请有相关服务资质和业绩的潜在供应商参与竞争，具体事项如下：

**一、采购项目内容**

1.项目名称：**区域影像中心入账价值评估服务采购、远程影像诊断系统运维及安全运维服务、信息科机房电缆采购（第三次）、肾病内科血液透析水处理系统维修、水处理机维修（除肾病内科）**；

2.项目编号：**YNCG 院内询价 2024 （023）；**

3.采购项目及控制价：

包1：区域影像中心入账价值评估服务采购，采购控制价：不设限（参与竞争的单位中，报价最低者为成交人）；

包2：远程影像诊断系统运维及安全运维服务，采购控制价：88000.00元；

包3：信息科机房电缆采购（第三次），采购控制价59600.00元；

包4：肾病内科血液透析水处理系统维修：采购控制价60500.00元；

包5：水处理机维修（除肾病内科），采购控制价96500.00元；

4.采购方式：院内询价方式；

5.评定方式：满足资格条件者，价低者为成交人。

**二、潜在供应商需提供资料（所提供资料需要加盖单位印章）**

1.具有独立承担民事责任的能力，即提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与可不提供）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）；

6.报价单（格式自拟，金额包括大、小写）；

**询价文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）**

说明：上述资料按包1至包5分别准备资料，现场密封提供。

1. **主要项目及参数:**

**包1：区域影像中心入账价值评估服务**

1.区域影像中心建设内容及原值（见附件1）

说明：潜在供应商对盐亭县区域影像中心入账价值和尚可使用年限进行评估，潜在供应商收到成交通知书后在15天内形成正式评估报告（需胶装成册）两份；

**包2：远程影像诊断系统运维及安全运维服务**

1.远程影像诊断系统维护服务

1.1、在系统维保期间，为保证系统的运行正常，专业工程师提供7×24（每周7天，每天24小时）的维护支持，负责系统运行的性能调整和功能完善，以保证系统的高性能运转；

1.2、针对医院配有专门的专业工程师提供相应技术支持（专人专项目专门服务）；

1.3、远程影像系统出现任何问题时，专业工程师立即响应；

1.4、专业工程师数据完整性及安全性验证；

1.5、专业工程师协助医院进行设备调试，保证整个系统安全应用；

1.6、分析服务器运行情况（包括是否有硬件报错信息，是否有系统日志及应用程序日志报错）

1.7、分析数据库备份情况

1.8、分析高峰期DICOM服务内存占用情况和CPU占用情况

1.9、测试影像调阅速度

1.10、了解用户需求，根据用户最新确定的流程，对系统进行及时调整

1.11、可选择性提供网络远程系统维护工作

1.12、建立、更新客户档案数据，记录客户基本信息、产品信息、客户服务过程等信息。

1.13、利用客户咨询平台，指导客户解决问题

1.14、客服专员远程登陆客户系统，协助客户解决问题。（客户提供远程连接环境，网络流畅）

1.15、具有专业的售后服务流程记录体系，记录内容包括但不限于保修二维码、工程师联系方式、工程师响应时间、工程师故障处理完毕用时，售后服务评价系统

1.16、具备影像设备接入系统能力；

1.17、具备数据迁移及系统恢复能力

1.18、包含不低于4家（4-10家，具体名单由甲方视实施情况拟定）医疗机构现有的影像设备接入,及原25家乡镇卫生院远程影像系统的日常维护。

2.安全运维服务内容：

2.1、提供原远程影像诊断系统相关安全设备的升级服务，确保远程影像诊断系统满足《信息安全等级保护二级》要求。

2.2、在网络边界或区域之间部署防护墙，并根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信。

2.3、对网络流量进行实时监控和分析，及时发现并阻止异常访问。

2.3、在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。

2.4、部署日志审计系统，将核心网络设备、安全设备、关键计算设备日志进行存放至日志审计系统，存放时间不小于6个月。

2.5、提供 7\*24小时 的监控和应急响应服务，在发生安全事件时迅速采取措施。

2.6 、对日志进行定期分析，提供详细的审计报告，帮助发现潜在安全风险。

2.7、依据法规和单位要求，确保日志的存储和管理符合合规性。服务提供商应具备1.2.8、1.2.8、专业的技术团队和丰富的网络安全服务经验。

2.9、提供定期的服务质量评估和报告，确保服务达到预期效果。

2.10、服务期间，应保证设备和服务的稳定性和可靠性，若出现故障或问题，应在2小时内做出响应，2日内解决问题。

**包3：信息科机房电缆采购（第三次）**

1.电缆参数：

1.1、型号：YJY-3×120+2×70平方（国标）

1.2、长度：120米

2商务要求：

2.1、供应商提供的电缆不低于国家及行业相关标准；

2.2、提供货物的同时还需提供产品合格证明书；

2.3、包拆除、安装、运输、调试等；质保期：12个月。

**包4：肾病内科血液透析水处理系统维修**

1.维修更换配件明细：

1.1、石英砂（50KG/袋）6袋；

1.2、活性碳（25KG/袋）12袋；

1.3、树脂（25L/袋）11袋；

1.4、反渗透膜（海德能8040）5只（进口）；

1.5、滤芯10只；

1.6、相关水路清洗检测等；

2.服务要求：

2.1、所有配件需为全新未开封，且与设备完全适用；

2.2、维修配件包安装调试，维修完成后设备能正常使用，水质达到国家相关标准；

2.3、所有更换配件质保期一年；

2.4、维修人员需具备相关专业资质；

2.5、维修期间不得影响科室日常业务开展；

2.6、维修期间因维修人员操作不当造成的安全问题由维修方负责；

**包5;水处理机维修（除肾病内科）**

1.水处理机配件及耗材清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购物品或服务名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） |
| 预处理滤芯 | 20英寸 | 12套 | 170.00 |
| 保安滤芯 | 20英寸 | 48支 | 30.00 |
| 离子分离柱 | 2521 | 1套 | 2450.00 |
| 离子分离柱 | 4040 | 12套 | 2700.00 |
| 离子分离柱 | 8040 | 2.5套 | 9200.00 |
| 离子分离柱 | 400G | 2套 | 750.00 |
| 树脂 | SG-UP810 | 120升 | 125.00 |
| 树脂 | 钠 型 | 260公斤 | 40.00 |
| 活性炭 | 椰 壳 | 152.5公斤 | 35.00 |
| 电子交换柱 | 注塑型 | 2套 | 900.00 |
| 石英砂 | 6-8/8-12 | 175公斤 | 6.50 |
| 总价（元） | 96505.00 |

**2.**商务要求：

2.1、交货时间：按采购人要求供货。

2.2、付款方式：按合同约定。

2.3、响应时间及安装调试：响应时间为2-4小时，供应商负责配件的安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。

 2.4、如因质量问题导致使用不达标，公司免费更换全新配件材料。

**四、付款方式：**

按合同约定。

**五、报名时间：**2024年8月6日至2024年8月12日(09:00-17：00)。

**六、报名方式**：现场报名/邮箱报名： 137425146@qq.com 需提供营业执照、单位介绍信、法人及经办人身份证扫描件并添加到附件发送。报名资料上须注明项目名称、项目编号及包号和被介绍人身份证信息、联系方式及邮箱，同时加盖单位鲜章。

**七、询价时间**：2024年8月15日下午15:00（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。

**八、询价地点**：盐亭县人民医院健康管理中心5楼医患办会议室。

**九、联系方式**

联系人：何女士

联系电话：13709042085

院内采购监督：0816-7227175

盐亭县人民医院

 2024年8月6日