**盐亭县人民医院关于**

**消防系统配件、中央空调系统配件、电梯配件、监控污水系统及线路、空气消毒机配件维修更换的**

**询价公告**

各潜在供应商：

因工作需要，按照院长办公会议安排，拟对我院消防系统配件、中央空调配件、电梯配件、监控、污水系统线路、空气消毒机配件维修更换进行市场询价。请各供应商按照以下格式提供报价（PDF格式，加盖公章）的同时将营业执照一起发送至QQ邮箱258783135@QQ.com,或顺丰邮寄至盐亭县人民医院行政楼。

收件人：陈老师 联系电话：15983689011

咨询电话：文老师 18780489984

询价截止日期：2024年11月22日 17：30

**一、消防系统配件：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **规格型号/品牌** |
| 1 | 主机允许禁止转换开关 | 项 | 1 |  | 泰和安，更换 |
| 2 | 主机手自动转换开关 | 项 | 1 |  | 泰和安，更换 |
| 3 | 感烟探测器 | 套 | 298 |  | 泰和安（编码调试入网，CRT编制），更换 |
| 4 | 声光报警器 | 套 | 72 |  | 泰和安（编码调试入网，CRT编制），更换 |
| 5 | 手动报警按钮 | 套 | 81 |  | 泰和安（编码调试入网，CRT编制），更换 |
| 6 | 消火栓按钮 | 套 | 14 |  | 泰和安（编码调试入网，CRT编制），更换 |
| 7 | 模块 | 套 | 56 |  | 泰和安（编码调试入网，CRT编制），输入输出模块更换 |
| 8 | 稳压泵 | 项 | 2 |  | 更换电机，55KW |
| 9 | 喷淋泵 | 项 | 1 |  | 更换电机，95KW |
| 10 | 试验栓压力表 | 个 | 1 |  | DN25，更换 |
| 11 | 试验栓控制阀 | 个 | 1 |  | DN65，更换 |
| 12 | 消防水箱出水管漏水 | 项 | 1 |  | DN100，更换 |
| 13 | 闭门器 | 套 | 76 |  | 双开门，更换 |
| 14 | 水泵接合器控制阀 | 个 | 1 |  | DN150，更换 |
| 15 | 消防水池液位显示管故障 | 项 | 1 |  | 泰利，更换 |
| 16 | EPS控制柜 | 项 | 2 |  | 新天，更换 |
| 17 | 风机软连接及风管 | 项 | 4 |  | 1.5mm，更换 |
| 18 | 喷淋管网 | 项 | 1 |  | DN150，更换 |
| 19 | 应急广播 | 个 | 4 |  | 泰和安，更换 |
| 20 | 火灾显示盘 | 个 | 8 |  | 泰和安，更换 |
| 21 | 风机维修 | 台 | 1 |  | 更换电机,95KW |
| 22 | 止回阀DN100 | 台 | 2 |  | DN100，更换 |
| 23 | 蝶阀DN100 | 台 | 3 |  | DN100，更换 |
| 24 | 电接压力表 | 台 | 1 |  | 太钢，更换 |
| 25 | 风管 | m2 | 40 |  | 1.5mm，更换 |
| 26 | 主板主机 | 项 | 1 |  | 泰和安，更换 |
| 27 | 消防广播主机 | 项 | 2 |  | 泰和安，更换 |
| 28 | 打印机 | 项 | 1 |  | 泰和安，更换 |
| 29 | 风管法兰盘 | 个 | 1 |  | 800\*800 |
| 30 | 顺序器 | 套 | 9 |  | 双开门，更换 |
| 31 | 风机皮带 | 条 | 2 |  | 更换 |
| 32 | 水泵线路 | 项 | 1 |  | 重新布管布线 |
| 33 | 湿式报警阀 | 个 | 4 |  | DN150更换 |
| 34 | 液位显示装置 | 套 | 2 |  | 更换原有液位显示 |
| 35 | 闸阀 | 套 | 2 |  | DN150 |
| 36 | 功率发大器 | 台 | 1 |  | 500W |
| 37 | 合计（元） |  | | | |

1. **中央空调系统配件：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 备注 |
| 1 | 原锈蚀钢管拆除及新管道安装配保温 | DN100 | 米 | 85 |  | 拆除及安装 |
| 2 | 原锈蚀钢管拆除及新管道安装配保温 | DN50 | 米 | 96 |  | 拆除及安装 |
| 3 | 原锈蚀钢管拆除及新管道安装配保温 | DN20 | 米 | 52 |  | 拆除及安装 |
| 4 | 原涡轮蝶阀拆除及安装 | DN100 | 个 | 1 |  | 拆除及安装 |
| 5 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 拆除及安装 |
| 6 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 4 |  | 拆除及安装 |
| 7 | 排气阀 | DN20 | 个 | 3 |  | 拆除及安装 |
| 8 | 不锈钢防爆金属连接 | DN40 | 根 | 4 |  | 安装 |
| 9 | 镀锌角铁支架 | 包含橡塑防火木托、管卡 膨胀螺丝 | 副 | 30 |  | 安装 |
| 10 | 镀锌管道件辅材 | 焊接弯头、内丝弯头、三通、直通、大小头、焊材等 | 项 | 1 |  | 安装 |
| 11 | 拆除新风风柜及安装 | 5500立方米/每小时 | 台 | 2 |  | 拆除及安装 |
| 12 | 消音静压管道 定制及安装 | 超级静音棉 特殊定制款 | 平方米 | 18 |  | 拆除及安装 |
| 13 | 回风箱 定制及安装 | 厚度1.0mm | 平方米 | 6 |  | 拆除及安装 |
| 14 | 镀锌铁皮风管 定制及安装 | 1.0mm | 平方米 | 22 |  | 拆除及安装 |
| 15 | 橡塑保温棉 | B2级 | 立方米 | 3 |  | 拆除及安装 |
| 16 | 风管铝箔软接布 | 纳米技术硅碳防火布 | 平方米 | 52 |  | 安装 |
| 17 | 双层百叶出风口 | ABB防结露 | 个 | 6 |  | 安装 |
| 18 | 双层百叶回风口 | ABB防结露 | 个 | 2 |  | 安装 |
| 19 | 排水管 | DN25 | 米 | 30 |  | 拆除及安装 |
| 合计（元） | |  | | | | |

1. **电梯配件**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 备注 |
| 1 | 电梯主板 | 帝奥（1DIAO-15） | 个 | 1 |  | 维修 |
| 2 | 电梯门机变频器 | 松下3D211 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 3 | 应急电源 | YTJ-65A | 个 | 2 |  | 更换 |
| 4 | 相序保护装置 | STEP-45A | 个 | 1 |  | 更换 |
| 5 | 电梯缓冲器 | H2528 | 个 | 4 |  | 更换 |
| 6 | 轿顶反绳轮 | TL-650 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 7 | 变频器 | 西威（15KW） | 个 | 1 |  | 更换 |
| 8 | 抱闸系统 | 高永（YJ260） | 个 | 1 |  | 更换 |
| 9 | 编码器 | HDH2048 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 合计（元） | |  | | | | |

1. **监控、污水系统及线路**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 备注 |
| 1 | 电梯专用网桥 | 锐捷 | 条 | 2 |  | 更换 |
| 2 | 监控（摄像头） | 海康威视  （4MM臻视全彩） | 个 | 24 |  | 新增  更换 |
| 3 | POE交换机 | 千兆 | 个 | 6 |  | 新增  更换 |
| 4 | 监控集中电源 | 12v 30A | 个 | 1 |  | 更换 |
| 5 | 网线 | 超五类 | 米 | 1586 |  | 更换 |
| 6 | 网线 | 海康威视 | 米 | 800 |  | 更换 |
| 7 | 网线 | 国标 | 米 | 850 |  | 更换 |
| 8 | 玻璃胶 | 普通（瓷白） | 个 | 18 |  | 新增 |
| 9 | 线槽 | 日丰（20） | 米 | 56 |  | 新增 |
| 10 | 线槽 | 日丰（40） | 米 | 4 |  | 新增 |
| 11 | 皮线光纤 | 国标 | 米 | 60 |  | 新增 |
| 12 | 尾纤 | 国标 | 条 | 1 |  | 新增 |
| 13 | 电源 | 12v 1.5A | 个 | 5 |  | 新增 |
| 14 | 电源线 | 国标 | 米 | 57 |  | 新增 |
| 15 | 线管 | 日丰（20） | 米 | 1 |  | 新增 |
| 16 | 泡沫双面胶 | 普通（瓷白） | 个 | 1 |  | 新增 |
| 17 | LED专用电源 | 5v 40A | 个 | 3 |  | 新增 |
| 18 | 铜线 | 国标（2×1.5） | 米 | 50 |  | 新增 |
| 19 | 窗口对讲机 | 10W | 个 | 4 |  | 新增 |
| 20 | HDMI线 | 绿联 | 条 | 1 |  | 新增 |
| 21 | TCL电视机主板 | TCL | 个 | 9 |  | 更换 |
| 22 | 医疗废物监控系统流量卡 | 电信 | 年 | 1 |  | 新增 |
| 23 | 护套线 | 13×2.5 | 米 | 24 |  | 更换 |
| 24 | 道闸信号接收器 | 国标 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 25 | 热敏打印机 | 昊佑 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 26 | 污水处理工作站  提升泵 | 380v 3.5kw | 个 | 5 |  | 更换 |
| 27 | IP-COM交换机 | 24口 百兆 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 28 | 监控电脑显卡 | 七彩虹 2G | 个 | 2 |  | 更换 |
| 29 | 监控电脑内存条 | 金士顿8G | 个 | 4 |  | 更换 |
| 30 | 医疗废物监控系统扫描枪线 | 定制 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 31 | 监控室录像机机柜 | 2.2m×0.8m | 个 | 1 |  | 新增 |
| 32 | 球机 | 大华 | 个 | 2 |  | 更换 |
| 33 | 污水处理工作站  计量泵 | 25L | 个 | 6 |  | 更换 |
| 34 | 一键式报警器主机 | LORA | 个 | 1 |  | 新增 |
| 35 | 一键式报警器按钮 | LORA(4G) | 个 | 34 |  | 新增 |
| 36 | 地下室水泵 | 380v 3.5kw | 个 | 11 |  | 更换 |
| 37 | 加热管 | 浪木水科技 | 条 | 1 |  | 更换 |
| 38 | 网络面板 | 86 | 个 | 2 |  | 新增 |
| 39 | 网络底盒 | 86 | 个 | 2 |  | 新增 |
| 40 | 海康AI智能相机 | 海康威视 | 个 | 1 |  | 新增 |
| 41 | 长虹电视主板 | 长虹 | 个 | 5 |  | 更换 |
| 42 | 电源 | 12v 30A | 个 | 1 |  | 更换 |
| 43 | 摄像头 | 海康威视  （超广角） | 个 | 23 |  | 新增 |
| 44 | H3C监控核心交换机 | S5024PV5 | 个 | 1 |  | 更换 |
| 45 | 光纤收发器 | 单模单纤 | 个 | 2 |  | 更换 |
| 46 | 医疗废物监控系统充电器 | 13.6V 2A | 个 | 1 |  | 更换 |
| 47 | 双向对讲电话(含面板机） | 两线制 | 个 | 5 |  | 新增 |
| 48 | LED板 | P10（32×16） | 个 | 2 |  | 新增 |
| 49 | 人工（监控移装、线路改造，应急处理故障等） | / | 天 | 62 |  | / |
| 合计（元） | |  | | | | |

**五、肯格王/老肯空气消毒机配件**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 备注 |
| 1 | 紫外线灯管 | 国标通用 | 支 | 96 |  | 更换 |
| 2 | 电子镇流器 | 国标通用 | 个 | 9 |  | 更换 |
| 3 | 过滤网（高效过滤器） | 国标通用 | 套 | 8 |  | 更换 |
| 合计（元） | |  | | | | |